## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader

Absender: Timo Sandmann
Datum: Di, 23.10.2007 07:27:30
In-reply-to: <471D1C68.6050604@xxxxxxx>
References: <46F96285.8020005@xxxxxx> <2CD3D281-AE62-4FBB-8419-C3EBB7DAFCE9@xxxxxxxxxxxxxxx> <4717C8C2.2030701@xxxxxxx> <0D6C693E-3EAE-4201-9A19-6B321F17EF88@xxxxxxxxxxxxxxx> <471D1C68.6050604@xxxxxxx>

    Hallo Thomas,

    Am 22.10.2007 um 23:55 schrieb Thomas Kregelin:

> `der Code kommt nicht von mir. Ich habe das Problem vor einiger Zeit` `im Forum gepostet und habe die Modifikation als Antwort bekommen.`

> `Ich habe auch erst gedacht, dass dieser Code eigentlich nichts` `anderes tut als die Interrupts zu deaktivieren - doch genau diese` `Änderung hat das Problem bei mir behoben.`

> `Man kann aber auch definitiv sagen, dass mit der Operation` `GICR=0x00 das IVSEL-Bit auf 0 gesetzt wird. Damit ist dann` `sichergestellt, dass die /Interrupt Vectors Start Address/ auf` `0x0002 gesetzt wird. Ist das IVSEL-Bit im Register aus` `irgendwelchen Gründen auf 1 gesetzt, ruft sich der Bootloader nach` `einem Interrupt doch selbst auf, oder habe ich das falsch verstanden?`

`na ja dann würden wir bei einem Interrupt irgendwo in den Bootloader` `springen, je nach Interrupt.` `Das GICR ist aber laut Atmel nach dem Booten immer 0 und ich kann mir` `weder vorstellen, dass das nicht so ist, noch dass es von ATmega32 zu` `ATmega32 verschieden sein kann`

    .
    Welche Compiler-Version benutzt du denn?

`Falls dich interessiert, woran das Problem liegt oder liegen könnte,` `müsstest du mal in den Compiler-Optionen (Miscellaneous) folgendes` `hinzufügen`

    -save-temps -fverbose-asm

`und mir aus dem Debug-MCU-Verzeichnis die Datei bootloader.S` `schicken. Vorher Bootloader in ct-Bot.h aktivieren und ohne die von` `dir genannten Änderungen (also der Code, der nicht funktioniert),` `vielleicht kann ich dir dann sagen, ob und was bei dir anders ist.`

    Viele Grüße,
    Timo

- Referenzen:
  - [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader
    - From: Mopsos
  - Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader
    - From: Thomas Kregelin
  - Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader
    - From: Timo Sandmann
  - Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader
    - From: Thomas Kregelin

- Voriger (Datum): Re: AW: [ct-bot] Verhalten behaviour_goto_pos, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] neues Verhalten bot_cancel_behaviour, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Probleme mit dem Bootloader, Thomas Kregelin
- Nächster (Thread): [ct-bot]: Auswertung ERROR Flag, Achim Pankalla
- Indizes:
  - Datum
  - Thread