## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE

Absender: Timo Sandmann
Datum: Mi, 06.06.2007 10:08:55
In-reply-to: <200706060745.47883.tevers@xxxxxxxxxxxxx>
References: <812F86EC9E1A96489D5E83C2AB7D688601010936@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <200706060745.47883.tevers@xxxxxxxxxxxxx>

    Hallo,

    Am 06.06.2007 um 07:45 schrieb Torsten Evers:

> > `Standardeinstellung. Ein guter Wert bei mir ist 0x280. Könnte man` `diesen` `via Default nicht runtersetzen oder wenigstens eine Unterteilung` `auf echtem` `und sim machen ala IF DEF MCU 0x280 ELSE... ? Vielleicht sollte` `man auch` `eine Umfrage machen, welcher Wert bei den meisten Usern am besten` `ist ?`

> `das ist meines Erachtens nach wenig sinnvoll, da dieser` `Schwellenwert nahezu`

>     ausschließlich vom verwendeten Material der Linie abhängt.

`aber #ifdef MCU / PC macht meines Erachtens schon Sinn, denn im Sim` `ist das "Material" ja immer gleich und außerdem unabhängig vom Echten.` `Da der Wert ja in bot-local.h definiert ist, könnte dann jeder für` `MCU das einstellen, was seiner Linie am nächsten kommt.`

    Viele Grüße,
    Timo

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE
    - From: Torsten Evers

- Referenzen:
  - [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE
    - From: Menzel, Frank IT-OO4
  - Re: [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE
    - From: Torsten Evers

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE, Torsten Evers
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE, Torsten Evers
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE, Torsten Evers
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Wert fuer LINE_SENSE, Torsten Evers
- Indizes:
  - Datum
  - Thread