## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] Serielle Bots mit der Entwicklungsumgebung von der Hacking-DVD

Absender: Benjamin Benz
Datum: Mo, 07.11.2011 16:52:15

    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
    Hash: SHA1

    Hallo,

    wer den USB-2-Bot-Adapter oder einen anderen seriellen Anschluss nutzen
    will, um c't-Bot und c't-Sim zu verbinden und dazu die
    Entwicklungsumgebung von der Sonderheft-DVD benutzen will, sollte
    folgendes beachten:

    Leider liegt eine Dateie nicht im richtigen Ordnern, sodass der Sim beim
    Start immer meldet: "serielle Schnittstelle konnte nicht geladen
    werden". Das lässt sich leicht korrigieren. Dazu kopiert man die Datei

    rxtxSerial.dll

    aus dem Ordner

    ct-Bot\workspace\ct-Sim\contrib\rxtx\Windows\i368-mingw32

    in den Ordner

    ct-Bot\JavaSDK\jdk1.6.0_26\jre\bin

    Dann sollte der Sim automatisch eine Verbindung zu Bots aufbauen, die
    sich an COM3 anmelden und auf 115200 Baud eingestellt sind.

    Wer seinen Bot an einem anderen Port oder mit einer anderen
    Geschwindigkeit betreibt, muss das in der Konfigurationsdatei ct-Sim.xml
    ändern.

    !!!Achtung!!!: Die Batch-Datei "startSim.bat" verwendet ein
    komprimiertes Archiv namens D:\ct-Bot\Precompiled\ct-sim.jar. In diesem
    Archiv steckt auch die Konfigurationsdatei. Diese kann man anpassen,
    indem man das Archiv von ct-sim.jar in ct-sim.zip umbenennt, dann mit
    dem Windows-Explorer öffnet und darin die Datei config\ct-sim.xml
    bearbeitet. Danach gibt man dem Archiv wieder die Endung .jar

    Startet man den c't-Sim aus Eclipse heraus, dann kommt indes
    ct-Bot\workspace\ct-Sim\config\ct-sim.xml zum Zuge.

    MfG Benjamin Benz

    - --
    Benjamin Benz
    Heise Zeitschriften Verlag
    Redaktion c't
    eMail: bbe@xxxxxxxx
    WWW  : http://www.heise.de

    PGP-Key-ID: 0x9DB2F6E6, plain text preferred

    Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
    Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA 26709

    Persönlich haftende Gesellschafterin:
    Heise Zeitschriften Verlag Geschäftsführung GmbH
    Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
    Geschäftsführer: Ansgar Heise, Steven P. Steinkraus, Dr. Alfons Schräder
    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
    Version: GnuPG v2.0.15 (GNU/Linux)
    Comment: Using GnuPG with SUSE - http://enigmail.mozdev.org/

    iEYEARECAAYFAk63/qkACgkQWSNNXp2y9ua9lACfbLKWE6d3UN6H8jAugAAsSoX2
    qb8AniahotfLTYboNZ2JZPZuJMOYewVx
    =5BGD
    -----END PGP SIGNATURE-----

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] c't-Bot im Sonderheft, Timo Sandmann
- Nächster (Datum): [ct-bot] Skriptsprache zur Bot-Programmierung, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] c't-Bot im Sonderheft, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): [ct-bot] Skriptsprache zur Bot-Programmierung, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread