## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation

Absender: Timo Sandmann
Datum: Di, 04.03.2008 20:26:50
In-reply-to: <BHEJINDCHHECOCOALILGEEBFCLAA.rl@xxxxxxxxxx>
References: <BHEJINDCHHECOCOALILGEEBFCLAA.rl@xxxxxxxxxx>

    Hallo,

    Am 04.03.2008 um 18:35 schrieb Ralf Löhmer:

>     Hallo zusammen,

>     für den Notfall(doppelte Adresse) könnte man doch die Adresse per
>     IR-Fernbedienung änderbar machen?
>     Dann muss man nicht nochmal EEPROM ändern.

`stimmt, die Adresse per Fernbedienung änderbar zu machen ist eine gute` `Sache. Außerdem wäre damit auch das Problem der Initialisierung` `gelöst: Wenn im EEPROM nichts oder etwas unsinniges steht, wird es` `einfach mit dem neu gesetzten Wert überschrieben und fertig.`

`Nur bei den simulierten Bots ist es irgendwie blöd, denn wenn man` `dasselbe Bot-Binary mehrfach startet mit jeweils demselben` `Arbeitsverzeichnis, haben auch alle dieselbe Adresse. Jedes Mal per` `Fernbedienung erst umstellen, wäre ja sehr umständlich... Und wenn man` `ein Verhalten für mehrere Bots entwickelt, möchte man wohl nicht immer` `verschiedene Projekte oder Verzeichnisse verwenden müssen.`

    Gruß Timo

- Antworten:
  - AW: AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation
    - From: Ralf Löhmer

- Referenzen:
  - AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation
    - From: Ralf Löhmer

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Ralf Löhmer
- Nächster (Datum): AW: AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Ralf Löhmer
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Ralf Löhmer
- Nächster (Thread): AW: AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Ralf Löhmer
- Indizes:
  - Datum
  - Thread