## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### Re: AW: AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation

Absender: Timo Sandmann
Datum: Do, 06.03.2008 21:05:55
In-reply-to: <BHEJINDCHHECOCOALILGAEBGCLAA.rl@xxxxxxxxxx>
References: <BHEJINDCHHECOCOALILGAEBGCLAA.rl@xxxxxxxxxx>

    Hallo,

    Am 04.03.2008 um 21:00 schrieb Ralf Löhmer:

> `Gerade beim Sim scheint es mir jetzt sim-pel eine Verwaltung der` `Adressen`

>     für jeden
>     eingehängten (simulierten) Bot zu machen.
>     Gibts schon eine Adresse (echter Bot), wird die beibehalten.

    das scheint mir auch am besten zu sein. Vorschlag:

`Adresse = 0 (=Default-Wert fürs emulierte EEPROM, denn ist das nicht` `aktiv, ist die Adresse automatisch immer 0) steht für automatische` `Adressvergabe durch den Sim. Steht eine andere Adresse im Bot-Code` `oder EEPROM, wird diese verwendet. Alternativ kann man die Adresse` `noch per Commandline-Option mit angeben, wodurch alle Adressvorgaben` `überschrieben werden. Bevor die automatische Adressvergabe` `implementiert ist, kann / muss man die Adresse dann manuell auf eine` `der genannten Weisen vergeben.`

    Viele Grüße,
    Timo

- Referenzen:
  - AW: AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation
    - From: Ralf Löhmer

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Harald W. Leschner
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): AW: AW: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Ralf Löhmer
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Bot-2-Bot-Kommunikation, Harald W. Leschner
- Indizes:
  - Datum
  - Thread