## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### [ct-bot] Prios bot_turn und goto_xy Verhalten tauschen

Absender: Frank Menzel
Datum: Fr, 22.12.2006 21:00:38
In-reply-to: <4565BF76.30900@xxxxxxxx>

    Hallo,
    ich habe etwas mit dem bot_gotoxy-Verhalten rumgespielt und mich
    gewundert, warum manchmal das darin aufgerufene bot_turn einfach
    ignoriert wird. Es hat etwas gedauert, bin aber drauf gekommen. Ganz
    einfach: bot_gotoxy hat eine höhere Prio (151) als das bot_turn
    Verhalten (150). Und wenn ein Verhalten einer höheren Prio die speeds
    setzt, werden die Verhalten darunter ignoriert, so auch in diesem Fall.
    Bitte also im CVS die Prios beider Verhalten einfach tauschen-Danke.

    Mit freundlichen Grüßen
    Frank Menzel

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Prios bot_turn und goto_xy Verhalten tauschen
    - From: Benjamin Benz

- Referenzen:
  - Re: [ct-bot] Adapter für den COM Anschluss
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Patch für Änderungen der Verhaltensanzeige/ Auswahl, Benjamin Benz
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Prios bot_turn und goto_xy Verhalten tauschen, Benjamin Benz
- Voriger (Thread): AW: [ct-bot] Adapter für den COM Anschluss, Jörg Schüler-Maroldt
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Prios bot_turn und goto_xy Verhalten tauschen, Benjamin Benz
- Indizes:
  - Datum
  - Thread