## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### RE: [ct-bot] Not-Aus per Fernbedienung

Absender: Timo Sandmann
Datum: Sa, 18.03.2006 18:57:21
In-reply-to: <200603181700.03869.bbe@xxxxxxxx>

    Hallo,

    > Zwei Vorschläge für ein Not-Aus per Fernbedienung:
    >
    > a) Ein eigenes Verhalten mit maximaler Priorität blockiert
    > beim drücken der PWR-Taste alle anderen Verhalten. Es macht
    > das solange, bis man die Tatste nochmal drückt.
    > Vorteil: Der Bot, macht danach dort weiter, wo er aufgehört hat
    > Nachteil: Der Bot, macht danach dort weiter, wo er aufgehört hat
    >
    > b) Eine Botenfunktion deaktiviert alle Verhalten in der Liste
    > Vorteil: Danach ist Ruhe, auch wenn ein Verhalten Mist gebaut hat
    > Nachteil: Danach ist kein Verhalten mehr aktiv. Man muss sie
    > anderweitig wieder aktivieren
    >
    > Meinungen, Kommentare, Alternativen?

    Ich wäre dafür a) auf eine Taste wie "Pause" oder "Start/Stopp" zu legen und
    b) auf PWR, um beide beschriebenen Verhaltensweisen nutzen zu können.

    Mit freundlichen Grüßen
    Timo Sandmann

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] Not-Aus per Fernbedienung
    - From: Michail Brzitwa

- Referenzen:
  - [ct-bot] Not-Aus per Fernbedienung
    - From: Benjamin Benz

- Voriger (Datum): Re: [ct-bot] Informationen zu den Abstandssensoren, Harald Härtl
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] Not-Aus per Fernbedienung, Michail Brzitwa
- Voriger (Thread): [ct-bot] Not-Aus per Fernbedienung, Benjamin Benz
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] Not-Aus per Fernbedienung, Michail Brzitwa
- Indizes:
  - Datum
  - Thread