## c't-Projekte - Mailinglisten

[Voriger (Datum)] [Nächster (Datum)] [Voriger (Thread)] [Nächster (Thread)]
[Nach Datum][Nach Thread]

### AW: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet

Absender: Frank Menzel
Datum: Di, 16.09.2008 21:14:16
In-reply-to: <D20A0AFB-E364-4887-8541-DF7E2A5F805D@xxxxxxxxxxxxxxx>

    Hallo,
    mir kam die folgende Idee: Wir haben ja schon die wunderschönen
    Routinen, um auf eine Map auf einer MMC-Karte zuzugreifen. Wenn ich nun
    für eine Pfadplanung eine 2. Map haben möchte, die eine etwas gröbere
    Auflösung hat, kann man dann nicht eine 2. Map auf der Karte speichern
    und mit denselben Routinen drauf zugreifen? Die Routinen müssten nur so
    parametrisiert werden, dass diese einfach mit dem Namen aufgerufen
    werden der zu benutzenden Map.
    Hauptsächlich würde ich eine Mapkoordinate mit übergebener
    Weltkoordinate mit bestimmten Wert beschreiben wollen bzw. auslesen
    wollen...
    Oder träume ich nur ?

    Gruß, Frank Menzel

    -----Ursprüngliche Nachricht-----
    Von: ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    [mailto:ct-bot-entwickler-bounces@xxxxxxxxxxxxxxxxx] Im Auftrag von Timo
    Sandmann
    Gesendet: Donnerstag, 11. September 2008 13:13
    An: Entwicklung rund um den c't-bot
    Betreff: Re: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet

    Hi,

    Am 10.09.2008 um 07:10 schrieb Menzel, Frank IT-OO4:
    > Hi,
    > 12cm Rasterpixel sind sicher zu grob bemessen. Aber ca. 4 cm könnten
    > passen.

    dann belegt eine 2m x 2m große Karte aber schon 2500 Byte --> zu  groß
    für's  RAM und 2m x 2m ist eher noch eine kleine Karte (bei Mini-
    Strecken lohnt sich das Planen ja kaum).

    > Ins Ram wegen der Schnelligkeit, da die Pixel gelesen und
    > beschrieben werden müssen.

    Warum beschrieben werden?

    Grüße,
    Timo

    _______________________________________________
    ct-bot-entwickler Mailingliste
    ct-bot-entwickler@xxxxxxxxxxxxxxxxx
    http://www.heise.de/bin/newsletter/listinfo/ct-bot-entwickler

- Antworten:
  - Re: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet
    - From: Timo Sandmann

- Referenzen:
  - Re: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet
    - From: Timo Sandmann

- Voriger (Datum): AW: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Frank Menzel
- Nächster (Datum): Re: [ct-bot] SPI-Hardwareumbau, Timo Sandmann
- Voriger (Thread): Re: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet, Timo Sandmann
- Nächster (Thread): Re: [ct-bot] bot_drive_area() -> überarbeitet, Timo Sandmann
- Indizes:
  - Datum
  - Thread